**سنگ شکن هیدروکن :**

یکی از انواع سنگ شکن های مخروطی است که به عنوان سنگ شکن اولیه یا ثانویه در معادن مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار محکم ، قدرت و ظرفیت بالا در خردایش سنگ ها ، تنظیم آسان ، هزینه نگهداری و تعمیرات پائین ، از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه می باشد . کلیه قطعات سایشی دستگاه از فولاد منگنزی مولیبدن دار ساخته شده است که مقاومت بالایی در برابر سایش دارد . برای جلوگیری از لرزش دستگاه ، بر روی شاسی ضربه گیر نصب شده است .

عملکرد دستگاه توسط تابلو برق کنترل شده که قابلیت تبدیل به حالت تمام اتوماتیک و دستی را دارد .

با تغییر سایز دهانه منتل که بر حسب اینچ بیان می شود می توان محصولات متنوعی از این دستگاه استخراج کرد . اسپایدر در سر شفت به صورت مستقل روغن کاری شده و غرق آبی ( وانی ) می باشد .

در زمان توقف به علت قطع برق ، با فشار یک کلید در زمان کوتاه با پائین آمدن شفت اصلی ( منتل ) دستگاه تخلیه و مجددا آماده بکار می گردد .

مشخصات کلی :

1- سیستم روغنکاری غرق آبی سیستم خنک کننده آبی برای روغن (سیستم خنک کننده یا فن در صورت لزوم)



